# Direcciones de los dispositivos

Normalmente, cada dispositivo tiene su propia dirección que lo distingue de otros dispositivos. Thinking Home también usa nombres únicos para que usted no tenga problemas y no tenga que memorizar cada dirección.

Durante la configuración, usted proporciona una dirección, que después no usará mucho. En el caso de INSTEON, la dirección es algo así como “12.BC.5F”. La dirección INSTEON está incorporada en el dispositivo físico y está impresa en el mismo. Si usted ya tiene dispositivos enlazados con su controlador, puede pedir al Ayudante de configuración que obtenga toda la información sobre las direcciones.

La dirección X-10 es un código de vivienda (una letra) y un número de unidad (un número). Usted decide cuál usará y ajusta de forma apropiada los diales del dispositivo físico.

Consejo: A veces conviene usar la misma dirección X-10 para varios dispositivos; por ejemplo, si tiene velas festivas en varias salas que usted quiera que estén encendidas al mismo tiempo. En ese caso, debería asignar el nombre “Velas festivas” a un solo dispositivo en Thinking Home y poner como dirección “H15”. Al poner el dial de cada módulo de lámparas en la misma dirección H15, todas las lámparas se encienden cuando se encienden las “Velas festivas”.

En la Ventana de información sobre dispositivos se escribe la dirección en Thinking Home.