# Messages d'erreur

Thinking Home est conçu pour vous donner le plus d'information possible, afin que vous puissez connecter vos appareils et avoir un système fonctionnel le plus rapidement possible.

Les messages d'erreur peuvent être affichés dans la fenêtre du matériel installé et dans la fenêtre du log. La plupart des messages est liée aux communications avec le contrôleur, comme par exemple s'il n'est pas connecté ou si un port sére n'est pas dété. Les messages les plus courant sont expliqués ci-dessous.

## Le port de communication a été restauré.

C'est une bonne nouvelle. Quand Thinking Home détecte que tout refonctionne normalement, il le dit. Tout est rentré dans l'ordre.

Un port peut-être restauré automatiquement principalement si vous venez de connecter l'adaptateur USB-Série, ou qu'il a été détécté. Il est possible qu'un adaptateur, pourtant bien connecté ne soit reconnu qu'aléatoirement par un hub USB, par défaut d'alimentation.

Le bon côté, c'est que Thinking Home surveille ce genre de détails, et affichera quand le contrôleur ou le port série est re- ou déconnecté.

## Le port de communication est manquant.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un port peut être manquant:

- Une mise à jour de Mac OS a désactivé le driver USB-SÉrie. C'est en fait la plus courante des raisons pour qu'un port disparaisse. Réinstaller le driver résoud normalement le problème, renseignez-vous auprés du constructeur (par exemple Keyspan, iogear, etc.).
- L'adaptateur USB-Série est débranché, ce qui fait disparaître le port.
- L'adaptateur USB-Série a été connecté dans un emplacement différent. Certains logiciels assignent un port en fonction de l'endroit où l'adaptateur est branché. Par exemple, si vous branchez l'adaptateur sur le clavier, ceci peut attribuer un nom de port, mais quand vous le connectez directement au Mac, ceci attribuera un port série différent.
- Un Hub USB, ou même un clavier peut ne pas fournir assez de puissance en fonction des appareils qui lui sont connectés. Auquel cas il ne peut pas alimenter correctement le contrôleur de façon fiable.
- Les informations ont été importées depuis un auter ordinateur qui utilise un nom différent pour les ports s&cute;rie.

Dans tous les cas, la fenêtre d'info du contrôleur affichera quels ports sont disponibles actuellement, afin que vous puissez en choisir un.

## Le contrôleur n'est pas connecté.

Le contrôleur USB n'est pas branché ou le hub USB lui-même ne l'est pas. Quand vous le branchez alors que Thinking Home est allumé, une photo du contrôleur sera affichée brièvement, et un son sera joué. La notification est similaire lorsqu'il est débranché.

## Une erreur de communication s'est produite.

Bien que le port série soit fonctionnel, la transmission avec le matériel a rencontré une erreur. Certains contrôleurs peuvent tout simplement être troublés. Par exemple, il est courant que l'ActiveHome (CM-11A) soit perdu si le cable série est connecté, mais qu'il n'est pas relié au Mac (ou à l'adaptateur série).

La plupart du temps, une deuxième tentative résoud le problème. Dans certains cas extrêmes, il peut être nécessaire de débrancher le contrôleur de l'alimentation, d'enlever les batteries pour 15 minutes, et de tout rebrancher par la suite.

## Le contrôleur n'a pas répondu..

Bien que le port série soit fonctionnel, le contrôleur n'a pas répondu du tout. Une des raisons pour cela peut être que le port série fonctionne, mais qu'il n'est pas le bon. C'est à dire que ce n'est pas le port sur lequel est connecté le contrôleur. Si vous avez plusieurs ports série, il est utile de vérifier la connection.

## Classic utilise déjà le contrôleur.

Quand Classic (Mac OS 9 intégré à Mac OS X) est lancé, il s'approprie automatiquement tous les périphériques USB non utilisés. Si une application Mac OS X essaye alors de l'utiliser, la requeête sera refusée. Classic répondra cependant en libérant le port quelques secondes plus tard, une deuxième tentative devrait donc résoudre le prblème.

Si Classic interfère avec vos périphériques USB, vous pouvez décider de le fermer.

## Le port de communication est temporairement indisponible.

Parfois, un hub USB surchargé empêchera votre adaptateur série-USB d'être atteint. Vous pouvez essayer de brancher votre adaptateur à un autre endroit. Dans ce cas, vérifiez bien si le même port sé a été attribué au nouvel emplacement.

## Le port de communication n'a pas pu être ouvert.

Ceci peut être causé par une autre application qui utilise le port série, ou par un pilote (driver) de l'adaptateur série non à jour.