# Solutions

Cette page vous donne des solutions pour résoudre les problèmes les plus fréquents.

## Les lampes et appareils ne répondent pas.

Il peut y avoir beaucoup de raisons, en voici les plus communes:

- L'appareil INSTEON n'est pas lié au contrôleur, il ignore donc les requêtes.
- La phase est perdue. La plupart des maisons utilisent deux phases, les signaux voyageant de l'une à l'autre perdent de l'intensité. Un amplificateur de signal aide à solutionner ce problème. Pour INSTEON, deux points d'accès ou SignalLincs sont à conseiller. Voir l'onglet Autre dans le guide des gadgets pour des exemples.
- Distance. Les signaux diminuent en voyageant dans l'installation éléctrique ou dans les airs.
- L'interface RR-501 se bloque parfois, oubliant de retransmettre les ordres des télécommandes.
- Le module appareil intégré à l'interface TM-751 est prévue pour ne pas répondre aux ordres courant porteur, mais uniquement aux ordres des télécommandes (et du FireCracker).
- Le code maison et unité de l'appareil X-10 ne sont pas réglés comme il se doit.

## La lampe s'allume totalement dès le début.

On appelle souvent “Nova Effect” le fait que les lampes s'allument totalement alors qu'elles étaient éteintes et qu'elle reçoit un ordre d'augmentation de l'intensité. On peut soit utiliser de préférence la fonction diminuer pour l'éteindre complètement, soit utiliser un module bidirectionnel, qui s'allumera lentement.

## Les actions augmenter/diminuer ne marchent pas.

L'ActivHome (CM-11) ne stocke pas toujours les actions d'intensité absolues correctement. Utiliser un ordre diminuer avec une lampe standard fonctionne, mais les autres variations (Brighten to ou lampe bidirectionnelle) ne fonctionnent pas.

## Les annonces ne sont pas faites.

## Certaines actions ne sont pas loguées.

## Les AppleScript ne sont pas lancés.

Ces actions ne sont pas éxécutés pour les actions qui commandent un répondeur stocké dans un contrôleur. C'est car les contrôleurs, comme l'ActiveHome (CM-11), ne rapportent pas les actions quand elles ont déclenché un répondeur. Ceci n'est pas un problème pour répondeurs stockés dans le Mac.

## Les actions des répondeurs se lancent trop tôt.

Les actions des répondeurs qui sont prévues pour une intervalle de 1 minute sont lancées quand l'horloge du CM-11 incrémente d'une minute. Donc, si l'horloge du contrôleur est à 50 secondes depuis le dernier incrément, alors 10 secondes plus tard les actions seront lancées.

## L'interface ne répond pas.

Si ce n'est pas un problème de distance, c'est peut-être que l'interface RR-501 s'est “bloquée“. Si c'est le cas, la débrancher devrait solutionner le problème. De plus, le TM-751 n'est pas pré pour répondre lui même aux ordres courant porteur, sont module appareil intégré ne répond qu'aux télécommandes et au FireCracker (CM-17).

## L'interface ne fonctionne plus

Les interfaces TM-751 et RR-501 sont plus fiables lorsqu'un appareil leur est connecté, méme une petite lampe, qui n'a pas besoin d'être allumée. Cette précaution évite que l'interface se bloque ou ne diminue trop l'intensité.

## L'intensité des lampes diminue complètement.

Dans certains cas, les interfaces TM-751 et RR-501 diminuent complètement les intensités au lieu de le faire par palier. La raison peut être que le cablâge éléctrique émet des interférences captées par l'interface. Réorienter l'antenne peut résoudre le problème.

## J'ai besoin des codes des télécommandes universelles

Si vous avez besoin des codes pour votre télécommande universelle et avez perdu le manuel, vous pouvez en obtenir une copie en ligne. Les autrs manuels sont pour la Socket Rocket, Hawkeye II's et d'autres appareils complexes. L'adresse est:

http://www.x10.com/support/support_manuals.htm