# Soluciones

Esta página presenta soluciones para los problemas de la automatización del hogar.

## Las lámparas y los aparatos electrodomésticos no responden.

Hay varias razones por las cuales los dispositivos no responden. Las más comunes son las siguientes:

- El dispositivo INSTEON no está enlazado con el controlador y por eso está haciendo caso omiso de los pedidos.
- Pérdida de fase. En el cableado de la mayoría de las viviendas se usan dos fases. Las señales normalmente pierden fuerza al ir de un lado a otro. Un repetidor amplificador ayuda a abordar este problema. Para INSTEON, hay que instalar un par de Access Points o SignalLincs. Véanse ejemplos en la pestaña Otros de la Guía de aparatos.
- Distancia. Las señales van perdiendo fuerza en su recorrido por el cableado eléctrico o por el aire.
- El transceptor RR-501 a veces “se bloquea” y no retransmite señales desde los controles remotos manuales.
- El módulo de electrodomésticos del transceptor TM-751, por diseño, no responde a las acciones X-10 recibidas del cableado eléctrico, sino que responde únicamente a las acciones recibidas de controles remotos (y del FireCracker).
- El código de vivienda y el número de unidad del dispositivo X-10 no han sido configurados de la forma prevista.

## La intensidad de las lámparas aumenta al máximo primero.

El término “efecto nova” se usa ampliamente para describir el aumento repentino de la intensidad de la luz cuando un módulo de lámparas que está apagado recibe una acción de atenuar la luz. Eso se puede evitar manteniendo la luz de la lámpara completamente atenuada antes de enviar acciones para aumentar su intensidad. Otra forma de evitarlo es usar un módulo de lámparas bidireccionales, que se encienden sin problemas.

## Las acciones guardadas de atenuar las luces y aumentar la intensidad no funcionan.

El ActivHome (CM-11) no maneja correctamente en todos los casos las acciones de atenuar la luz por completo. La acción “Atenuar a” funciona con una lámpara estándar, pero las otras variaciones (“Aumentar la intensidad a” o lámpara bidireccional) posiblemente no funcionen de la forma prevista.

## No se están efectuando anuncios.

## No se están notificando algunas acciones.

## No se están ejecutando AppleScripts.

No se efectuarán anuncios, no se ejecutarán AppleScripts y no se harán anotaciones en el registro en relación con una acción que active un respondedor guardado en un controlador. Eso se debe a que los controladores, como el ActiveHome (CM-11), no notifican la acción que ha activado un respondedor. Eso no constituye un problema para los respondedores si el programa está guardado en la Mac.

## Las acciones del respondedor se efectúan demasiado temprano.

Las acciones de los respondedores programadas con una demora de 1 minuto se ejecutan cuando el reloj del CM-11 pasa al minuto siguiente. En consecuencia, si en el reloj del controlador ya han transcurrido 50 segundos después del minuto actual y en ese momento se activa el respondedor, 10 segundos después se ejecutarán las acciones programadas con una demora de 1 minuto.

## El transceptor no responde.

Si no se trata de un problema de distancia, es posible que el transceptor RR-501 esté “bloqueado”. En ese caso, el problema se podría resolver dejando el transceptor desenchufado un rato. Además, el transceptor TM-751, por diseño, no responde a las acciones enviadas por medio del cableado de la vivienda. Su módulo de electrodomésticos incorporado responde solamente a los controles remotos y al FireCracker (CM-17).

## El transceptor dejó de funcionar.

Los transceptores modelos TM-751 y RR-501 funcionan de manera mucho más confiable cuando están conectados a un dispositivo, que podría ser algo tan pequeño como una lamparilla de noche y no es necesario que esté encendida. Con esta precaución se suele evitar que el transceptor no responda o atenúe demasiado la luz.

## Las lámparas se atenúan por completo.

En algunas instalaciones, los transceptores modelos TM-751 y RR-501 atenúan las luces por completo cada vez que la atenúan. Eso podría deberse a que el cableado eléctrico de la pared actúa como antena y emite ruido que es captado por la antena del transceptor. Reorientando la antena del transceptor se debería resolver el problema.

## Necesito los códigos del control remoto universal.

Si necesita los códigos del control remoto universal y perdió el manual, puede conseguir el manual en línea. También se proporcionan manuales para dispositivos Socket Rocket, Hawkeye II y de otros tipos cuya configuración no es obvia. La dirección en la web es:

http://www.x10.com/support/support_manuals.htm