# La ventana de información sobre controladores

En la ventana de información sobre controladores se personalizan los parámetros del controlador. Hay grandes diferencias entre modelos, pero generalmente funcionan con una dirección de INSTEON o un código de vivienda X-10.

## Nombre | Puede ponerle cualquier nombre a un controlador, excepto “Mac” o un nombre que ya esté usando con otro controlador. Si su modelo de controlador puede guardar un programa, el programa tendrá el mismo nombre que el controlador.
## Conexión | El controlador normalmente se conecta a la Mac por medio de un puerto USB o serie, según el modelo. Para los controladores en serie tiene que seleccionar un puerto serie.
## Dirección | Los controladores INSTEON tienen una dirección exclusiva incorporada. Thinking Home la obtendrá si es posible.
## Código de vivienda X-10 | Muchos modelos de controladores usan un código de vivienda X-10. En el caso del CM-11A, este código determina qué dispositivos vigila para saber si están encendidos o apagados. El CP-290 usa su código de vivienda cuando se oprime un botón en el frente del controlador.
## Notas | También puede hacer anotaciones sobre el controlador. Como en el ejemplo precedente, alguien que tenga varios controladores puede indicar que uno de ellos está situado en un edificio de enfrente.
## Modelo | En este campo se presenta información importante sobre el modelo. El botón Detalles lleva a la Guía de aparatos, que contiene más detalles sobre el modelo, incluido un enlace con la web.