# Accès web

Thinking Home peut répondre aux requêtes web pour commander vos appareils depuis n'importe quel naviguateur internet. Il est facile d'activer cette fonction depuis n'importe ou dans le monde.

## Activation | L'accès web est activable dans la fenêtre des préférences. Quand ceci est activé, il active également le partage web personnel (s'il n'était pas activé). Détails techniques Ceci ajoute une ligne à la fin du fichier httpd.conf file du serveur web Apache intégré. Il inclu un nouveau fichier, thinkingHome-cgi.conf. Un programme CGO est aussi ajouté, “thinkingHome-cgi”, qui transmet les ordres à Thinking Home.
## Utilisation | Quand vous ne fournissez aucun paramètre dans l’URL, vous obtenez une page de défaut contenant les noms d’appareil et les boutons pour la commande. Un exemple d’une telle adresse de Web est:
| `http://localhost/cgi-bin/thinkingHome-cgi`
| … et le résultat regarde le goût: Vous pouvez également créer votre propre HTML page avec une disposition faite sur commande.
| Pour actionner un dispositif utilisant un URL, fournissez au moins un nom d’appareil et une action. Ce type d’adresse de Web ressemble à ceci:
`http://localhost/cgi-bin/thinkingHome-cgi?devName=Office+Lights&action=dim&amount=30`
devName | Si le nom de votre appareil contient des espaces, ils doivent être remplacés par un symbole plus (+) comme ci-dessus.
action | turnOn, turnOff, dim ou brighten
amount | Ceci s'applique uniquement aux actions de variation, la valeur par défaut est de 35%.
A noter également, localhost fait références à votre propre ordinateur, celui sur lequel vous utilisez le navigauteur web. Pour accéder à votre Mac depuis un autre endroit, comme un bureau, remplacez localhost par l'adresse IP de votre connection internet. Vous devez aussi définir les redirections de port sur votre routeur pour envoyer les requêtes web à votre Mac Thinking Home.