# La ventana de información sobre dispositivos

Esta ventana muestra información sobre un dispositivo instalado. Aquí se pueden modificar los parámetros del dispositivo. Para mostrar la ventana de información sobre dispositivos, seleccione el dispositivo en la ventana de Hardware instalado y oprima el botón Editar.

La ventana tiene dos partes principales: Generalidades y Modelo. Se puede plegar o abrir cada sección para revelar más información haciendo clic en el triángulo desplegable de la izquierda.

En la sección Generalidades de la ventana se muestra el nombre del dispositivo, la dirección y notas, y hay una casilla para activar o desactivar el registro de actividades del dispositivo. En la sección Modelo se presenta información sobre el modelo, como la norma, el fabricante y el número de pieza. También hay un botón que lleva a información detallada sobre el dispositivo en la Guía de aparatos.

## Nombre del dispositivo | El nombre que usted ha dado al dispositivo; por ejemplo, al dispositivo controlado por un módulo de lámparas podría llamarlo “Lámpara de lava”.
## Dirección: X-10 | La dirección X-10 es el par Vivienda y Número de unidad que corresponde a los ajustes de los interruptores en la parte delantera del dispositivo. La Vivienda es una letra de la A a la P y el Número de unidad es un número entre el 1 y el 16 en la mayoría de los casos. Algunos casos especiales son el termostato, que usa un código de vivienda completo y no tiene número de unidad. Muchos modelos de sensores tienen un fotosensor incorporado. Este fotosensor usa la dirección siguiente. Por ejemplo, si un sensor de movimiento tiene la dirección “A 4”, el fotosensor incorporado usará la dirección “A 5”. Cuando oscurece, el fotosensor envía la señal de encender A 5. Cuando aclara, el fotosensor envía la señal de apagar A 5.
## Dirección: INSTEON | La dirección INSTEON es el número que está impreso en el dispositivo. Es un número exclusivo formado por cifras y letras con el formato xx.xx.xx; por ejemplo, A6.15.1B. Si no sabe el número y ha enlazado el dispositivo con un controlador INSTEON, puede usar el Ayudante de configuración de Thinking Home para descubrir las direcciones enlazadas preguntándole al controlador.
## Notas | Ponga información optativa para recordarle detalles tales como la fecha de instalación o la ubicación.
## Incluir en el registro | Por omisión, Thinking Home lleva un registro de la actividad de este dispositivo. La casilla le permite desactivar el registro. Es conveniente que desactive el registro de dispositivos tales como sensores de movimiento situados en lugares de mucha circulación, que tienden a recargar el registro.
## Modelo | La sección Modelo contiene información sobre el modelo del dispositivo, como la norma tecnológica (INSTEON o X-10), el fabricante y el número de pieza asignado por el fabricante.
## Detalles | El botón Detalles lleva a la ventana de la Guía de aparatos, que contiene información más pormenorizada sobre el modelo y un enlace con una página web donde se puede comprar el dispositivo.