# Adresses d'appareils

Normalement, chaque appareil possède une adresse unique pour le distinguer des autres. Thinking Home utilise aussi des noms d'appareils uniques pour vous en souvenir plus facilement que par leurs adresses.

Pendant l'installation, vous indiquez une adresse. Après celà, vous ne l'utiliserez en fait plus beaucoup. Pour INSTEON, l'adresse ressemble à “12.BC.5F”. Une adresse INSTEON est intégrée dans l'appareil et souvent imprimé dessus. Si vous avez déjà des appareils liés à votre contrôleur, vous pouvez rassembler toutes les adresses grâce à l'assistant d'installation.

Une adresse X-10 est composé d'un code maison (une lettre) et d'un code unité (un chiffre). Vous décidez de ces paramêtres en utilisant le sélecteur sur l'appreil lui même.

Conseil: Parfois, vous voudrez utiliser la même adresse pour plusieurs appareils X-10. Par exemple, vous pouvez avoir des appareils similaires dans plusieurs chambres et voulez les commander en même temps. Dans ce cas, vous nommeriez l'appareil “Veilleuses chambres“ dans Thinking Home, et règleriez l'adresse sur “H15”. En réglant tous les récepteurs avec “H15”, vous pourrez allumer facilement toutes les lampes en même temps.

La feneêtre d'info appareils est l'endroit où vous réglez l'adresse des appareils.