# La fenêtre d'info sur les contrôleurs

Cette fenêtre vous permet de personnaliser les réglages des contrôleurs. Les modèles varient, mais tous sont compatibles avec une adresse INSTEON et un code maison X-10.

## Nom | Vous pouvez donnez n'importe quel nom à un contrôleur, sauf “Mac” ou un nom déjà utilisé. Si le modèle du contrôleur permet de stocker des tâches, alors la tâche sera nomm´e comme le contrôleur.
## Connexion | Un contrôleur est normalement connecté au Mac par un port USB ou série, selon le modèle. Les adaptateurs série nécessitent que vous choisissiez un port série à utiliser.
## Addresse | Les contrôleur INSTEON ont une adresse unique intégrée. Thinking Home l'obtiendra pour vous si possible.
## Code maison X-10 | Beaucoup de modèle de contrôleurs utilisent un code maison X-10. pour un CM-11A, ceci détermine quels appareils il doit surveiller pour leurs changements d'état. Le CP-290 utilise ce code maison lorsqu'un bouton est pressé sur le boitier.
## Notes | Vous pouvez entrer des commentaires sur le contrôleur. Comme l'exemple ci-dessus, ceux qui ont plusieurs contrôleurs peuvent ici noter un emplacement ou tout autre remarque sur le contrôleur.
## Modèle | Des informations importantes sont stockées dans cette zone. Le boutton Détails vous dirige vers le Guide des gadgets, qui contient plus de détails sur le modèle, ainsi qu'un lien hypertexte.